Aanleveren watermonsters

Adres: Frank Silvis, Mariënwold 77, 8341 PZ Steenwijkerwold

Volg de instructies hieronder voor een zo zuiver mogelijk meetresultaat:

1. Gebruik een flesje van blank glas of van kunststof. Vul met minimaal 50 ml water.

Vult u het flesje met leidingwater? Laat het dan rustig 30 seconden doorstromen. Spoel daarna het flesje drie keer om en vul het dan met water. Bij stilstaand water voldoet drie keer omspoelen van het flesje met dit water en dan vullen.

1. Klaar met vullen? Wikkel het flesje direct met drie laagjes verkreukeld keukenaluminiumfolie.
2. Plak op de fles een papiertje/sticker met naam of nummer van monster.
3. Stuur het geheel zodanig beschermd in een doosje dat het onbeschadigd aankomt.
4. Beide onderstaande tabellen geheel invullen.

Algemene gegevens

|  |  |
| --- | --- |
| Naam bedrijf: | Soort bedrijf: |
| Adres: | Woonplaats: |
| Contactpersoon: | E-mailadres voor toezenden meetrapport en factuur: |
| Telefoonnummer: | **Datum monstername:** |

Per monster aangeven

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Wat voor **soort water** biedt u aan?   * Grondwater uit eigen bron * Leidingwater drinkwaterbedrijf * Opgevangen hemelwater * Flessen bronwater * Proceswater Luchtwasser * Anders, namelijk …. | **Locatie in het bedrijf** waar het monster is genomen: | **Bijzonderheden** vermelden - Is er een watervitaliser toegepast?   Zo ja, van welk type? - Is het water onthard of op een andere  manier bewerkt? - Overige bijzonderheden noteren s.v.p. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |